# 1E1 Quality Management in Discrete and Process Manufacturing — 离散与流程制造质量管理
**模块**：QM | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：1E1_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN本地化**：是
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: 1E1`；`FSD_02_Manufacturing_QM_EHS_Capabilities.md §3.11.4.2`

## 流程概述
生产完工收货或生产过程中触发质量检验。物料收货过账至质检库存，基于检验计划自动创建检验批。质检技术员记录检验特性结果，质量工程师做出使用决策（接收/拒绝），将物料过账至非限制/冻结/报废库存。拒绝时自动记录缺陷。

## 前置条件
### 所需角色（BPD §2.2）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| SAP_BR_QUALITY_TECHNICIAN | 质检技术员 |
| SAP_BR_QUALITY_ENGINEER | 质量工程师 |
| SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK | 仓库文员 |
| SAP_BR_INVENTORY_MANAGER | 库存经理 |
| SAP_BR_PRODN_ENG_DISC | 生产工程师 |
| SAP_BR_PRODN_OPTR_DISC | 生产操作员 |
| SAP_BR_PRODN_SUPERVISOR_DISC | 生产主管 |
| SAP_BR_BOM_ENGINEER | BOM 工程师 |

### 所需主数据（BPD §2.3）
| 类型 | 值 | 说明 |
|------|-----|------|
| 物料半成品 | SG29 | Semi-Finished Product for discrete manufacturing with QM |
| 物料成品 | FG129 | Finished Product for discrete manufacturing with QM |
| 物料成品（流程制造） | QM006 | Finished Product for process manufacturing with QM |
| 工厂 | 1310 | Plant 1 CN |
| 库位 | 131B | Std. storage 2（生产库位） |

### BOM 结构
FG129 → RM20(ROH) + SG29(HALB) → RM124(ROH)

### 前置条件
BNU, BNZ, 1BM, BJ5, BNY（检验类型03/04）

## 操作步骤
### 步骤 1：初步步骤 — 分配分类特性（必选）
**App**：Manage Classes (CL02) | **角色**：BOM Engineer | **URL Hash**：原文未列
1. 以 BOM Engineer 登录 Fiori Launchpad
2. 打开 Manage Classes (CL02)
3. 输入 Class: YB_QM, Class Type: 023，按 Enter
4. 进入 Char. 页签，确认已有 LOBM_QSCORE, LOBM_UDCODE
5. 添加特性 QM_ABSMAX_1310, QM_OK_NOK_1310
6. 保存
**预期结果**：分类特性分配完成

### 步骤 2：生产半成品 SG29（简化步骤，依赖 1BM）
**角色**：Inventory Manager / Production Supervisor
1. Inventory Manager: 用 Manage Stock (F1062) 为 RM124 (1310/131B) 创建初始库存 100 PC
2. Production Supervisor: 用 Create Production Order (CO01) 创建 SG29 生产订单，总量 100 PC
3. 下达生产订单并保存，记录订单号

### 步骤 3：查看检验计划（可选）
**App**：Display Inspection Plan (QP03) | **角色**：Quality Technician
1. 打开 Display Inspection Plan (QP03)，输入 Material: SG29, Plant: 1310
2. 选择 Operation 0010 → Inspection Characteristics
3. 查看 MIC：Surface（定性）、Length（定量）

### 步骤 4：生产完工收货
**App**：Post Goods Receipt for Production Order (F3110) | **角色**：Warehouse Clerk
1. 打开 Post Goods Receipt for Production Order (F3110)
2. 输入订单号，Delivered: 100 PC
3. 过账
**预期结果**：物料过账至质检库存，系统创建检验批（检验类型 04），记录物料凭证号

### 步骤 5：查看质检前库存（可选）
**App**：Stock - Single Material (F1076) | **角色**：Warehouse Clerk / Inventory Manager
1. 查看 SG29 在 1310 工厂的质检库存数量

### 步骤 6：质检技术员总览（可选）
**App**：Quality Technician Overview (F2361) | **角色**：Quality Technician
1. 打开 Quality Technician Overview (F2361)，查看未录结果的检验批总览

### 步骤 7：查看未完成检验批（可选）
**App**：Manage Inspection Lots (F2343) | **角色**：Quality Technician
1. 过滤 Material: SG29, Plant: 1310, Material Document: 上步凭证
2. 检查 Origin 页签中引用的生产订单和物料凭证
3. 检查样本大小（检验批数量的 10%）

### 步骤 8：查看检验方法（可选）
**App**：Display Inspection Methods (F0311A) | **角色**：Quality Technician
1. 输入 Plant: 1310, Inspection Method: SURFACE
2. 查看检验方法详情及附件

### 步骤 9：录入检验结果
**App**：Record Inspection Results (F1685A) | **角色**：Quality Technician
1. 打开 Record Inspection Results，按检验批选择
2. 对定性特性（Surface）录入 OK/NOK
3. 对定量特性（Length）录入测量值
**预期结果**：结果录入完成，开放待使用决策

### 步骤 10：质量工程师总览（可选）
**App**：Quality Engineer Overview (F2360) | **角色**：Quality Engineer
1. 查看 Inspection Lots Without Usage Decision 卡片
2. 若有缺陷，从 Inspection Lots with Defects / Top Defective Materials / Top Defects 卡片查看缺陷详情

### 步骤 11：使用决策
**App**：Manage Usage Decisions (F2345) | **角色**：Quality Engineer
1. 过滤 Plant: 1310, Material: SG29, Usage Decision Made: No, Material Document
2. 选择对应检验批
3. 选择 Edit，录入 UD Code
   - 接收：UD04 A1（Accepted - unrestricted stock）
   - 拒绝：UD04 R1（Rejected - blocked stock）/ R320（Rejected - scrap complete qty）
4. 保存
**预期结果**：库存自动过账。接收→质检库存转非限制库存；拒绝→质检库存转冻结库存/报废

### 步骤 12：查看质检后库存（可选）
**App**：Stock - Single Material (F1076) | **角色**：Warehouse Clerk
1. 查看 SG29 的质检/非限制/冻结库存数量变化

### 步骤 13：查看检验结果历史（可选）
**App**：Display Results History (F2428) | **角色**：Quality Engineer
1. 选择 MIC: Length，查看控制图和过程能力统计值

### 步骤 14：流程制造场景（简化，参照 BJ8）
使用 QM006（RMPI002-RMPI005 BOM），流程同完工收货检验

### 步骤 15：生产过程中质量检验（离散制造）
在 BJ5 流程中，FG129 的生产订单包含质检工序。生产操作员确认生产订单时，质量工序触发检验。质检技术员对检验点录入结果，基于检验点评定确认产量和废品量，质量工程师做使用决策关闭检验批。

## 已知弹窗与处理
- 使用决策时弹出 "Some required characteristics are still open. Do you want to force inspection completion?" → 选择 Yes

## 后续流程（BPD §5）
- 检验完成后库存过账至非限制/冻结/报废
- 缺陷自动记录至缺陷管理
- 若为流程制造场景，参考 SAP Note 2964352

## 注意事项
- 本 ID 不含流程制造详细检验步骤，具体配置参考 SAP Note 2964352
- 生产过程检验依赖 BJ8（流程制造）或 BJ5 激活
- 检验类型：03/04（生产收货检验）

---
## 实战经验（★★★）
*（建设期留空）*
