# BJH Make-to-Stock Production – Repetitive Manufacturing — 重复制造 MTS
**模块**：PP | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：BJH_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN本地化**：否
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: BJH`；`FSD_02_Manufacturing_QM_EHS_Capabilities.md`

## 流程概述
重复制造适用于大批量、产品/路线固定、按速率生产的场景。流程始于 PIR，MRP 生成计划订单，通过 Planning Table（计划台）对产线产能和产量进行可视化规划，确认重复制造触发成品收货、组件反冲、成本收集器过账等一系列活动。

## 前置条件
### 所需角色（BPD §2.2）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Production Planner | PIR/MRP/计划台 |
| Production Supervisor - Repetitive Manufacturing | 确认/监控 |
| Production Operator - Repetitive Manufacturing | 物料 Staging/确认 |

### 所需主数据（BPD §2.3）
| 数据类型 | 示例值 | 说明 |
|----------|--------|------|
| Material | FG126/HALB | MTS 成品/半成品 |
| Material | SG21 | 半成品 Repetitive Manufacturing |
| Material | 多种 ROH | 原材料 |
| Plant | 1310 | Plant 1 CN |
| Storage Location | 131A/131B/131C | |
| Production Line | 原文未列 | 产线定义 |
| Production Version | 原文未列 | 生产版本 |

### 组织架构参数
- Plant: 1310
- Product Cost Collector：先用 KKF6N 检查是否已存在

## 操作步骤
### 步骤 1：Create Planned Independent Requirements（必选）
**App**：Maintain PIRs (F3445) | **角色**：Production Planner | **URL Hash**：原文未列
1. 以 Production Planner 登录
2. 打开 Maintain PIRs (F3445)
3. 确认 App Settings → MRP Settings → Area of Responsibility（Plant 1310）
4. 录入 Plant=1310、Material=成品，输入 PIR 数量
5. 点击 Save
**预期结果**：PIRs 保存成功

### 步骤 2：Material Requirements Planning (MRP)（必选）
**App**：Schedule MRP Runs (F1339) / Manage Material Coverage (F0251A) | **角色**：Production Planner | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Schedule MRP Runs (F1339)，创建 MRP job
2. 设置 Plant=1310、Material=成品、Planning Mode=1
3. 检查 Manage Material Coverage (F0251A) 确认计划订单已生成
**预期结果**：计划订单为半成品 SG21 和成品生成

### 步骤 3：Adjust Planning in Planning Table（必选）
**App**：Manage Repetitive Manufacturing (MF50) | **角色**：Production Supervisor - Repetitive Manufacturing | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Manage Repetitive Manufacturing (MF50) — Planning Table
2. 查看生产线的计划数量和产能负载
3. 可直接在计划台上调整产量或分配产线
**预期结果**：产线计划调整完成

### 步骤 4：Check Range of Stock Coverage（必选）
**App**：Monitor Material Coverage - Net / Individual Segments (F2101A) | **角色**：Production Planner | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Monitor Material Coverage (F2101A)
2. 检查库存覆盖范围
**预期结果**：库存覆盖可用

### 步骤 5：Material Staging（必选）
**App**：Stage Materials for Production (MF60) | **角色**：Production Operator - Repetitive Manufacturing | **URL Hash**：原文未列
1. 以 Production Operator 登录
2. 打开 Stage Materials for Production (MF60)
3. 录入 Plant=1310，选择生产版本
4. 检查拉料清单，选择补货元素，录入 RepLoc
5. 点击 Stage → Save
**预期结果**：物料已发送到产线

### 步骤 6：Confirm Repetitive Manufacturing Inclusive Backflush of Materials（必选）
**App**：Confirm Repetitive Manufacturing (MFBF) | **角色**：Production Supervisor - Repetitive Manufacturing | **URL Hash**：原文未列
1. 以 Production Supervisor - Repetitive Manufacturing 登录
2. 打开 Confirm Repetitive Manufacturing (MFBF)
3. 录入 Material=成品、Plant=1310、产线、确认数量
4. 系统自动触发：成品收货、组件反冲、成本收集器过账
**预期结果**：产量确认，物料反冲，记账完成

### 步骤 7：Post Processing of Error Records（可选）
**App**：Reprocess REM Goods Movements | **角色**：Production Operator - Repetitive Manufacturing | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Reprocess REM Goods Movements
2. 检查确认过程中产生错误记录
3. 处理错误记录
**预期结果**：错误记录已处理

### 步骤 8：Review Manufacturing Object Pages（可选）
**App**：Search（通用搜索） | **角色**：各角色 | **URL Hash**：原文未列
1. 搜索 BOM Header Material 查看 Manufacturing Object Pages
**预期结果**：各角色可查看相关对象

## 已知弹窗与处理
| 弹窗 | 处理 |
|------|------|
| 产品 Cost Collector 未创建 | 使用 KKF6N 检查/创建 |

## 后续流程（BPD §5）
- J44 MRP Material Requirements Planning：上游计划
- BD9 Sell from Stock：成品可出库销售
- 1E3 Kanban (可选拉动式生产)
- BJ5 离散制造（若混合使用：产线生产半成品→离散生产成品）

## 注意事项
- 重复制造不使用单个生产订单，通过产线速率期间计划管理
- Product Cost 