# KB_MASTERDATA_Inspection — 质检主数据参考
**模块**：QM | **来源**：BPD TestScripts Prerequisites + BPD §2.3（1E1/1FM/1MP/1MR） | **上层引用**：`KB_QM_INDEX.md`

## 说明
本文件汇总质检主数据（Inspection Plan / Master Inspection Characteristic / Sampling Procedure）的创建要点。
创建路径：Manage Inspection Plan (F2695) / Manage Master Inspection Characteristics (F2700)

---

## 关键字段：检验计划（Inspection Plan）

| 字段 | 示例 | 说明 |
|------|------|------|
| Inspection Plan | 100000 | 检验计划编号 |
| Material | FG126 | 检验物料 |
| Plant | 1310 | 工厂 |
| Usage | 3 (Inspection) | 计划用途 |
| Status | 4 (Released) | 状态 |
| Lot Size | 0 to 9999999 | 批量范围 |
| Inspector | User ID | 检验员 |

## 关键字段：主检验特性（MIC）

| 字段 | 示例 | 说明 |
|------|------|------|
| Master Inspection Char. | MIC-LENGTH | 主检验特性 |
| Description | Length Check | 描述 |
| Char. Type | Q (Quantitative) / C (Qualitative) | 特性类型 |
| Inspection Method | M-LENGTH | 检验方法 |
| Tolerance - Upper | +0.5 mm | 上限公差 |
| Tolerance - Lower | -0.3 mm | 下限公差 |
| Unit of Measure | mm | 计量单位 |

## 关键字段：采样方案（Sampling Procedure）

| 字段 | 示例 | 说明 |
|------|------|------|
| Sampling Procedure | SAMP-001 | 采样方案 |
| Description | Normal Sampling | 描述 |
| Sampling Type | 100 (Fixed Sample) / 200 (Percentage) | 采样类型 |
| Sample Size | 10 | 样本数量 |
| Acceptance Number | 0 | 接收数 |

## 检验计划与 MIC 分配（BPD 常用）

| 物料 | 检验计划 | MIC | 检验类型 | 用途 |
|------|---------|-----|---------|------|
| FG126 | 100000 | MIC-LENGTH | 04 (Inbound) | 采购入库质检（1FM） |
| FG126 | 100001 | MIC-WEIGHT | 01 (In-Process) | 生产质检（1E1） |
| TG11 | 100002 | MIC-APPEAR | 03 (Goods Issue) | 销售出库质检（1MP） |

---

*版本 v0.1 | 2026-06-25 | 覆盖 QM 模块（1E1/1FM/1MP/1MR）质检主数据*
