# 广联智通 — 生产计划与质量管理模块操作特例
> 本文件只记录广联与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_PP_*.md`、`KB_SC/KB_QM_*.md`
> 更新日期：2026-07-06

## 使用说明
- 本文件覆盖PP（生产计划）和QM（质量管理）两个子模块
- 所有流程细节已从源文档抽入本文件，无需回看原文

## 模块范围
- **PP**：生产订单、生产执行、物料需求计划、工艺路线、工作中心、BOM
- **QM**：来料检验、过程检验、质量判定

---

## 一、PP主数据维护

### 场景1：工艺路线维护流程

#### 与标准的差异
工艺路线通过OA发起变更，审批后同步到SAP。试产阶段可粗略维护，量产MP阶段必须建立完整工艺路线。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 工艺路线创建 | OA发起→SAP创建修改 | OA对接到SAP |
| 审批流程 | 工程主管审批 | OA审批 |
| 变更触发 | 新产品导入 / 工程变更ECN | |

#### Fiori App
- 显示工作中心 → 检查工作中心是否存在
- 创建/修改工艺路线 → 量产MP阶段必须完整维护

#### 已知问题
**问题**：工艺路线与BOM不匹配
**触发条件**：BOM变更后未同步更新工艺路线
**处理方法**：ECN变更时同步更新工艺路线

---

### 场景2：工作中心维护流程

#### 与标准的差异
工作中心维护需确认设备、工装夹具可用性。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 工作中心类型 | 产线/设备/工位 | 生产作业单元 |
| 关联数据 | 工艺路线 | 必须关联 |

---

### 场景3：生产版本维护流程

#### 与标准的差异
生产版本将物料、BOM、工艺路线进行绑定，用于生产订单下达。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 生产版本作用 | 绑定BOM+工艺路线 | 用于订单下达 |
| 试产版本 | 可单独维护 | 不影响量产 |

---

### 场景4：物料清单BOM维护流程

#### 与标准的差异
BOM维护需确保与工艺路线匹配。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| BOM用途 | 生产BOM | |
| BOM层级 | 多层BOM | 成品→半成品→原材料 |

---

### 场景5：物料主数据维护流程

#### 与标准的差异
物料主数据维护需在多个系统同步（SAP/WMS/MES）。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 同步系统 | SAP + WMS + MES | 三系统同步 |
| 物料类型 | ROH(原材料)/HALB(半成品)/FERT(成品)/VERP(包材)/UNB(未评估) | |

---

## 二、PP生产订单管理

### 场景6：生产订单维护流程

#### 与标准的差异
生产订单需经过PMC编制→生产部评审→工程部评审→PMC下达→传输MES的完整流程。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 订单类型 | ZPP1(量产订单) | |
| 订单来源 | SAP创建计划独立需求 → 创建生产订单 | |
| 评审流程 | 生产部+工程部双重审批 | OK/NG判定 |
| 传输MES | SAP生产订单API | 自动同步 |
| 生产版本 | 必须绑定BOM+工艺路线 | |

#### 订单维护完整流程
```
1. PMC编制计划（SAP创建计划独立需求）
2. 生产部评审（评估产能、人员、设备匹配）→ OK/NG
3. 工程部评审（评审工艺、BOM、设备适配性）→ OK/NG
4. PMC在SAP下达订单（更改生产订单状态）
5. SAP传输MES（生产订单API自动同步）
6. MES启动生产备料
```

#### Fiori App
- 创建生产订单（F3110）
- 更改生产订单 → 下达订单
- 生产订单API → 传输MES

#### 已知问题
**问题**：订单下达后BOM/工艺路线变更
**触发条件**：工程变更ECN导致BOM/工艺路线调整
**处理方法**：ECN变更需同步更新生产订单的BOM和工艺路线

---

### 场景7：生产执行流程

#### 与标准的差异
生产执行在MES完成实物加工、过程检验、工时统计，然后同步到SAP。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 执行系统 | MES | 实物加工在MES完成 |
| 投料方式 | MES-SAP生产订单投料接口 | 自动同步 |
| 报工方式 | MES-SAP报工接口 | 自动同步 |
| 物料消耗 | WMS-SAP物料消耗推送接口 | 自动同步 |
| 超耗处理 | 接口触发信号至SAP | 自动关联超领流程 |

#### 生产执行完整流程
```
1. 生产备料（SAP/MES）→ 物料领用、核对、产线配送
2. 实物加工（MES）→ 产线开工报工，按工艺文件组装/加工
3. 过程检验（MES）→ 质量部对关键工序在制品检验
4. 检验判定（MES）→ 录入检验数据与判定结果
5. 生产返工（MES）→ 不良品返工/返修后重新检验
6. 实际工时统计（MES）→ 汇总各工序工时、返工工时
7. 材料消耗传输SAP（WMS/SAP）→ 实际消耗同步至SAP
8. SAP投料（SAP）→ MES投料确认→SAP自动更新投料状态
9. SAP报工（SAP）→ MES报工→SAP自动更新报工状态
10. 生产入库（SAP/MES）→ 合格产品移交仓库
```

#### Fiori App
- 确认生产订单（F3326）→ 查看投料/报工状态

#### 已知问题
**问题**：MES与SAP数据不同步
**触发条件**：接口传输延迟或异常
**处理方法**：检查接口日志，手动触发重传

---

### 场景8：生产备料流程

#### 与标准的差异
生产备料在MES启动，通过WMS发料，数据同步SAP。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 备料系统 | MES | 启动备料 |
| 发料系统 | WMS | 实物发料 |
| 同步SAP | SAP-MES备料接口 | 自动同步 |

---

### 场景9：生产超领材料流程

#### 与标准的差异
超领需额外审批，通过WMS操作。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 审批流程 | 超领审批 | |
| 操作系统 | WMS | 超领发料 |
| 同步SAP | WMS-SAP接口 | 自动同步 |

---

### 场景10：生产退料流程

#### 与标准的差异
退料通过WMS操作，数据同步SAP。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 操作系统 | WMS | 退料操作 |
| 同步SAP | WMS-SAP接口 | 自动同步 |

---

### 场景11：生产订单关单流程

#### 与标准的差异
订单关单需完成数据核对后执行TECO标记。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 关单操作 | SAP执行TECO标记 | |
| 前置条件 | 数据核对完成 | 投料/报工/入库完成 |

#### Fiori App
- 生产订单 → 执行TECO标记

---

### 场景12：返工订单维护流程

#### 与标准的差异
返工订单需单独创建和管理。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 返工订单类型 | ZPP2(返工订单) | |
| 触发条件 | 过程检验判定不合格 | |

---

## 三、QM质量管理

### 场景13：进料检验业务流程

#### 与标准的差异
广联进料检验在MES完成，收货通过WMS同步SAP。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 收货系统 | WMS | 仓管员扫码收货 |
| 同步SAP | WMS→SAP收货接口 | 自动同步 |
| 检验系统 | MES | IQC在MES检验 |
| 检验标准 | GB/T 2828.1-2012 一般检验水平Ⅱ | |
| 判定结果 | 合格→移库 / 不合格→隔离→MRB评审 | |

#### 进料检验完整流程
```
1. 供应商送货 → 仓管员WMS扫码收货
2. WMS→SAP同步 → MES自动生成待检批次
3. IQC准备检验依据（送货单/抽样计划/检验标准/承认书/图纸）
4. IQC按抽样计划抽取样品
5. IQC在MES录入检验结果
6. MES判定检验结果
7. 合格 → 盖IQC检验章 → WMS移至原料库 → SAP同步
   不合格 → 物理隔离 → MRB评审 → 退货/让步接收/报废/返工
```

#### Fiori App
- 管理检验批 → 查看检验状态
- 处理检验批 → 录入检验结果

#### 已知问题
**问题**：检验标准未系统化
**触发条件**：新物料检验标准未维护
**处理方法**：SQE在WMS维护检验标准数据

**问题**：MRB评审流程线下
**触发条件**：不合格物料需跨部门评审
**处理方法**：线下组织采购/PMC/工程/生产评审，结果录入MES

---

### 场景14：检验计划与质检基础数据维护

#### 与标准的差异
检验计划需提前维护，支持按物料类型自动分配检验项。

#### 广联真实值
| 字段 | 广联值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 检验计划维护 | OA→SAP | |
| 检验项类型 | 外观/尺寸/功能/电气等 | 按物料类型预设 |

---

## 四、PP/QM模块关键配置

### 生产订单类型
| 编码 | 名称 | 用途 |
|------|------|------|
| ZPP1 | 量产订单 | 正常量产生产 |
| ZPP2 | 返工订单 | 不良品返工 |

### 工作中心类型
| 类型 | 说明 |
|------|------|
| 产线 | 生产线体 |
| 设备 | 生产设备 |
| 工位 | 生产工位 |

### 物料类型
| 编码 | 名称 | 用途 |
|------|------|------|
| ROH | 原材料 | 采购物料 |
| HALB | 半成品 | 自制半成品 |
| FERT | 成品 | 最终产品 |
| VERP | 包材 | 包装材料 |
| UNB | 未评估 | 未评估物料 |

### 检验类型
| 类型 | 说明 |
|------|------|
| 来料检验IQC | 采购收货后检验 |
| 过程检验IPQC | 生产过程中检验 |
| 入库检验OQC | 成品入库前检验 |

### 关键Fiori App
| App名称 | App ID | 用途 |
|---------|--------|------|
| 创建生产订单 | F3110 | 创建/修改生产订单 |
| 确认生产订单 | F3326 | 投料/报工确认 |
| 管理检验批 | F1851/F1852 | 检验批管理 |
| 处理检验批 | — | 录入检验结果 |

### 关键接口
| 接口名称 | 方向 | 用途 |
|---------|------|------|
| SAP-MES备料接口 | SAP→MES | 生产备料同步 |
| SAP-MES投料接口 | MES→SAP | 投料数据同步 |
| SAP-MES报工接口 | MES→SAP | 报工数据同步 |
| WMS-SAP物料消耗接口 | WMS→SAP | 物料消耗同步 |
| WMS-SAP收货接口 | WMS→SAP | 采购收货同步 |
| WMS-SAP移库接口 | WMS→SAP | 库存移动同步 |
| SAP生产订单API | SAP→MES | 生产订单同步 |

---

## 五、源文档归档索引

> 以下为本文件内容的源文档编号，仅供审计追溯。KB中已包含所有操作所需信息，**无需回看原文**。

| 场景 | 源文档编号 | 归档位置 |
|------|-----------|---------|
| 工艺路线维护 | GL-ED-MR-001 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 工作中心维护 | GL-ED-MR-002 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 生产版本维护 | GL-ED-MR-003 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| BOM维护 | GL-RD-MR-021 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 物料主数据维护 | GL-RD-MR-022 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 生产订单维护 | GL-SCB-MR-004 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 生产执行 | GL-SCB-MR-005 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 生产备料 | GL-SCB-MR-006 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 生产超领 | GL-SCB-MR-007 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 生产退料 | GL-SCB-MR-008 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 生产关单 | GL-SCB-MR-009 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 返工订单 | GL-SCB-MR-010 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 进料检验 | GL-QA-MR-004 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 检验计划维护 | GL-QA-MR-007 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| PP配置文档 | 广联SAP项目-PP配置_20260501_V1.1 | 02-实现阶段/系统配置/ |
| PP培训手册 | PP系列培训手册 | 02-实现阶段/培训文档/ |
