# BJ5 Make-to-Stock Production – Discrete Manufacturing — 离散制造 MTS
**模块**：PP | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：BJ5_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN本地化**：否
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: BJ5`；`FSD_02_Manufacturing_QM_EHS_Capabilities.md`

## 流程概述
离散制造 MTS，成品管理序列号。PIR → MRP → 计划订单转生产订单 → 物料 staging→ 拣配 → 报工 → 收货。

## 前置条件
### 所需角色（BPD §2.2）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Production Planner | PIR/MRP/计划订单转换 |
| Production Supervisor - Discrete Manufacturing | 订单下达/可用性检查 |
| Production Operator - Discrete Manufacturing | 物料 staging/拣配/报工 |
| Warehouse Clerk | 收货过账 |

### 所需主数据（BPD §2.3）
| 数据类型 | 示例值 | 说明 |
|----------|--------|------|
| Material FG126 | FERT | 序列号管理 MTS 成品 |
| Material FG130 | FERT | Collective Orders 成品 |
| Material SG124/SG30 | SEMI | 半成品 Subassembly |
| Material RM124/RM128 | ROH | 原材料（消耗补货/寄售）|
| Plant | 1310 | Plant 1 CN |
| Storage Location | 131A/131B/131C | 标准库位1/2/原材料库位 |

### 组织架构参数
- Plant: 1310 | MRP Controller: 001 | AOR: MTS DI - Valuated (YB1)

## 操作步骤
### 步骤 1：Create Planned Independent Requirements（必选）
**App**：Maintain PIRs (F3445) | **角色**：Production Planner | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Maintain PIRs (F3445)，检查 MRP Settings：Plant 1310、MRP Controller 001
2. 录入 Plant=1310、Period Indicator=W/M、Material=FG126，Go
3. 选物料行 Edit，录入 PIR 数量（如 100/period），确认 Version Active=Yes → Save
**预期结果**：PIRs 保存

### 步骤 2：Material Requirements Planning（必选）
**App**：Schedule MRP Runs (F1339) | **角色**：Production Planner | **URL Hash**：原文未列
1. Create → Job Template=Material Requirement Planning (MRP)
2. 录入 Job Name，Start Immediately；Parameters：Plant=1310、Material=FG126、Planning Mode=1
3. Check → Schedule
**预期结果**：MRP job 已调度

### 步骤 3：Evaluate Stock/Requirements（必选）
**App**：Monitor Material Coverage (F2101A) | **角色**：Production Planner | **URL Hash**：原文未列
1. 搜索 Material=FG126、SG124 → Manage Materials
2. 查看 Stock/Requirements List，确认计划订单已生成
**预期结果**：MRP 生成计划订单

### 步骤 4：Convert Planned Orders to Production Orders（必选）
**App**：Manage Material Coverage (F0251A) / Manage Planned Orders (F4170) | **角色**：Production Planner | **URL Hash**：原文未列
1. 在 Manage Material Coverage 选 FG126 → Convert → Convert to Production Order
2. 在 Manage Planned Orders 选 SG124 → Convert → Convert to Production Order
**预期结果**：计划订单转换为生产订单

### 步骤 5：Review Order Progress（必选）
**App**：Review Order Progress - Multilevel View (F7681) | **角色**：Production Planner | **URL Hash**：原文未列
1. 录入 Production Order Number
2. 查看 BOM 组件可用性状态、物料短缺详情
**预期结果**：BOM 结构及可用性状态显示

### 步骤 6：Review Material Availability for Subassembly（必选）
**App**：Manage Production Orders (F2336) | **角色**：Production Supervisor | **URL Hash**：原文未列
1. 过滤 Material=SG124、Plant=1310、Status=Created
2. 检查 Issue 列中短缺组件
**预期结果**：半成品订单短缺组件显示

### 步骤 7：Material Staging for Subassembly（必选）
**App**：Stage Materials for Production (MF60) | **角色**：Production Operator | **URL Hash**：原文未列
1. 录入 Order=半成品订单号，Plant=1310
2. RepLoc=131C，批号管理物料执行 Batch Determination → Stage → Save
**预期结果**：物料已 staging 到产线

### 步骤 8：Release Production Order for Subassembly（必选）
**App**：Manage Production Orders (F2336) | **角色**：Production Supervisor | **URL Hash**：原文未列
1. 过滤 Material=SG124 → Release
**预期结果**：半成品订单已下达

### 步骤 9：Confirm Production Operations for Subassembly（必选）
**App**：Confirm Production Operation (F3069) | **角色**：Production Operator | **URL Hash**：原文未列
1. 录入 Order=半成品订单号 → Yield/Scrap → 工时 → Post
**预期结果**：半成品报工完成

### 步骤 10：Post Goods Receipt for Subassembly（必选）
**App**：Post Goods Movement (MIGO) | **角色**：Warehouse Clerk | **URL Hash**：原文未列
1. Goods Receipt → Order → 半成品订单号
2. Quantity → Storage Location=131A → Post
**预期结果**：半成品收货已过账

### 步骤 11：Review Material Availability for Final Assembly（必选）
**App**：Manage Production Orders (F2336) | **角色**：Production Supervisor | **URL Hash**：原文未列
1. 过滤 Material=FG126、Plant=1310、Status=Created
2. 检查 Issue 列中短缺组件（RM122、RM20、SG124）
**预期结果**：成品订单短缺组件显示

### 步骤 12：Material Staging for Final Assembly（必选）
**App**：Stage Materials for Production (MF60) | **角色**：Production Operator | **URL Hash**：原文未列
1. 录入 Order=成品订单号，Plant=1310
2. RepLoc=131C，批号管理物料执行 Batch Determination → Stage → Save
**预期结果**：物料已 staging

### 步骤 13：Release Production Order for Final Assembly（必选）
**App**：Manage Production Orders (F2336) | **角色**：Production Supervisor | **URL Hash**：原文未列
1. 过滤 Material=FG126 → Release
**预期结果**：订单下达，序列号自动生成

### 步骤 14：Check Serial Numbers（必选）
**App**：Display Production Order (CO03) | **角色**：Production Operator | **URL Hash**：原文未列
1. 录入 Order=成品订单号 → Menu → Header → Serial Numbers
**预期结果**：序列号列表显示

### 步骤 15：Pick Components（必选）
**App**：Pick Components for Production Orders (CO27) | **角色**：Production Operator | **URL Hash**：原文未列
1. Profile=000002、Order=成品订单号 → 选预留行 → Picking
2. 批号管理物料使用 Batch Determination → Post
**预期结果**：货物移动已过账

### 步骤 16：Confirm Production Operations（必选）
**App**：Confirm Production Operation (F3069) | **角色**：Production Operator | **URL Hash**：原文未列
1. 录入 Order=成品订单号 → Yield/Scrap → 工时 → Post
**预期结果**：报工完成

### 步骤 17：Final Confirmation（必选）
**App**：Confirm Production Operation (F3069) | **角色**：Production Operator | **URL Hash**：原文未列
1. 录入 Order=成品订单