# BJQ Rework Processing – Work-in-Process — 在制品返工
**模块**：PP | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：BJQ_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN本地化**：否
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: BJQ`；`FSD_02_Manufacturing_QM_EHS_Capabilities.md`

## 流程概述
在生产过程中检测到缺陷时，在原生产订单内插入返工工序，无需创建独立的返工订单。通过参考工序集（Reference Operation Set）自动插入返工操作，确认后产生生产成本差异和产品价格差异。

## 前置条件
### 所需角色（BPD §2.2）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Production Engineer - Discrete Manufacturing | 定义参考工序集 |
| Production Operator - Discrete Manufacturing | 报工确认 |
| Production Supervisor - Discrete Manufacturing | 订单管理 |
| Production Planner | 计划评估 |

### 所需主数据（BPD §2.3）
| 数据类型 | 示例值 | 说明 |
|----------|--------|------|
| Material | FG126 | MTS 成品 |
| Plant | 1310 | |
| Reference Operation Set | 原文未列 | 预定义的返工工序 |
| Routing | 含自动触发返工的配置 |

### 组织架构参数
- Plant: 1310

## 操作步骤
### 步骤 1：Confirm Rework Required for Defective Material（必选）
**App**：Confirm Production Operation (F3069) | **角色**：Production Operator - Discrete Manufacturing | **URL Hash**：原文未列
1. 以 Production Operator - Discrete Manufacturing 登录
2. 打开 Confirm Production Operation (F3069)
3. 录入生产订单号（已释放、订单量<100，首工序已最终确认）
4. 在对应的操作中确认报废/缺陷数量
5. 报工：缺陷被记录，系统自动触发预定义的返工参考工序集插入到订单 Routing 中
**预期结果**：缺陷记录触发返工工序自动插入

### 步骤 2：Confirm Production Order at Rework Operation（必选）
**App**：Confirm Production Operation (F3069) | **角色**：Production Operator - Discrete Manufacturing | **URL Hash**：原文未列
1. 确认返工工序的操作
2. 录入 Yield（修复数量）、额外消耗的物料
3. 录入工时，点击 Post
**预期结果**：返工工序确认完成，额外物料消耗已过账

### 步骤 3：Manage Production Operations（可选）
**App**：Manage Production Operations (F2335) | **角色**：Production Supervisor - Discrete Manufacturing | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Manage Production Operations (F2335)
2. 过滤 Material=FG126
3. 查看返工操作的状态和确认信息
**预期结果**：返工操作详情可查

### 步骤 4：Confirm Subsequent Operation Including Reworked Quantity（必选）
**App**：Confirm Production Operation (F3069) | **角色**：Production Operator - Discrete Manufacturing | **URL Hash**：原文未列
1. 返工完成后确认后续工序
2. 确认数量中应包含返工修复的良品数量
**预期结果**：后续工序确认完成

### 步骤 5：Review Manufacturing Object Pages（可选）
**App**：Search（通用搜索） | **角色**：各角色 | **URL Hash**：原文未列
1. 搜索 BOM Header Material 查看 Manufacturing Object Pages
**预期结果**：各角色可查看相关对象

### 步骤 6：Delete Reference Operation Set from Routing（可选）
**App**：Change Routing (CA02) | **角色**：Production Engineer - Discrete Manufacturing | **URL Hash**：原文未列
1. 以 Production Engineer - Discrete Manufacturing 登录
2. 打开 Change Routing (CA02)
3. 返工完成后可删除参考工序集
**预期结果**：参考工序集已删除

## 已知弹窗与处理
| 弹窗 | 处理 |
|------|------|
| 原文未列 | 原文未列 |

## 后续流程（BPD §5）
- BJN Rework Processing – Stock-Manufactured Material：库存返工（独立订单）
- BEG Standard Cost Calculation：标准成本核算

## 注意事项
- BJQ 与 BJN 的关键区别：BJQ 在原生产订单内插入返工工序（WIP 状态），BJN 创建独立返工订单（库存物料）
- 必须先定义参考工序集（Reference Operation Set）并分配到 Routing
- 生产订单必须是已释放状态且首工序已最终确认后才会触发返工工序插入
- 返工导致的生产差异在 Controlling 中以 Variance 